附表

具体配置

配置1：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **用 户 技 术 参 数 要 求** |
| ★CPU | i5-13500及以上，主频≥2.5GHZ，总核心数≥14核，总线程数≥20线程，三级缓存≥24MB，（intel系列CPU） |
| ★主板 | Intel Q670或H770 芯片组 |
| ★内 存 | 配置≥16G DDR4或 DDR5 单根内存 、频率 3200MHz  |
| 显 卡 | 集成显卡 |
| ★声 卡 | 集成声卡,前置≥1个通用音频输入输出接口，后置≥1个音频输入、≥1个输出接口 |
| ★硬 盘 | ≥512GB M.2 NVMe SSD固态硬盘，M.2接口读写速度3000M/s |
| 网 卡 | 集成10/100/1000以太网卡，支持无线网卡 |
| ★扩 展 槽 | 1个PCIe x1 插槽；1个PCIe x16 插槽；1个M.2 插槽。 |
| ★键 盘 ，鼠 标 | USB有线防水抗菌键盘、抗菌鼠标，与主机同品牌 |
| ★接 口 | 整机USB接口≥8个，其中整机USB3.2接口≥5个，HDMI 1.4接口（支持2K）≥1个，DP接口≥1个 |
| ★显 示 器 | 23.8寸及以上IPS 面板， ≥1个DP，≥1个HDMI，分辨率≥1920\*1080，刷新率 ≥100Hz，与主机同品牌同logo |
| ★电 源 | 额定功率≥350W 节能电源，含国标电源线。 |
| ★机 箱 | 立式机箱，机箱体积≥15L。 |
| 操 作 系 统 | 操作系统：原厂预装正版Windows操作系统 |

配置2：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **用 户 技 术 参 数 要 求** |
| ★CPU | i5-13500及以上，主频≥2.5GHZ，总核心数≥14核，总线程数≥20线程，三级缓存≥24MB，（intel系列CPU） |
| ★主板 | Intel Q670或H770 芯片组 |
| ★内 存 | ≥配置16G DDR4或 DDR5 单根内存 、频率 3200MHz  |
| 显 卡 | 集成显卡 |
| ★声 卡 | 集成声卡,前置≥1个通用音频输入输出接口，后置≥1个音频输入、≥1个输出接口 |
| ★硬 盘 | ≥512GB M.2 NVMe SSD固态硬盘，M.2接口读写速度3000M/s |
| ★网 卡 | 集成10/100/1000以太网卡，支持无线网卡 |
| ★扩 展 槽 | 1个PCIe x1 插槽；1个PCIe x16 插槽；1个M.2 插槽。 |
| ★键 盘 ，鼠 标 | USB有线防水抗菌键盘、抗菌鼠标，与主机同品牌 |
| ★接 口 | 整机USB接口≥8个，其中整机USB3.2接口≥5个，HDMI 1.4接口（支持2K）≥1个，DP接口≥1个 |
| ★显 示 器 | 23.8寸及以上IPS 面板， ≥1个DP，≥1个HDMI，分辨率≥1920\*1080，刷新率 ≥100Hz，与主机同品牌同logo |
| ★电 源 | 额定功率≥260W 节能电源，含国标电源线。 |
| ★机 箱 | 立式机箱，机箱体积≥15L。 |
| 操 作 系 统 | 操作系统：原厂预装正版Windows操作系统 |