**项目名称:**

**终端电脑（**省招采框架协议内二次议价**）**采购项目（2025.08.26）

**项目地点:**

泰州市人民医院

**项目概况:**

医院台式计算机一次性批量采购（总数100台，其中配置1需求40台、配置2需求60台，总预算45万元，具体配置见附表），以及本年度后续零星供货采购。

**报名材料包括:**

1. 单位要求：在省招采框架协议目录内或苏采云平台中，提供相关单位证明；
2. 所投电脑品牌原厂商在项目所在地有售后维修站，维修站地点设在泰州地区，须提供以上售后维修站门头照片、营业执照、电话、地址、联系人、原厂商官网链接或截屏，并加盖投标人公章；
3. 法人营业执照(若未申请一证合一的企业，同时提供税务登记证和组织机构代码)；
4. 法人授权函及被授权人身份证(正、反面复印件)；
5. 产品介绍 (包括公司介绍、样机展示及彩页、用户案例、联系人、联系电话等)，提供所投产品的品牌，型号，配置清单及报价（后续现场进行二轮报价）；
6. 提供产品承诺书，承诺所投产品原厂质保三年，以及完全响应医院对电脑参数的要求，不存在虚假应标的情况。

上述文件提供一套电子文档发送至170181585@qq.com报名，邮件标题格式为: 项目名-公司名报名

截止时间: 2025年 08月29日12:00（以收到邮件时间为准）

项目咨询:   张 先生  联系方式(电话&微信):   15996012125

**具体议价时间及地点：**

2025年 08月29日下午15:00，泰州市人民医院总院门诊5楼信息处会议室

附表

配置1：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **用 户 技 术 参 数 要 求** |
| ★CPU | i5-13500及以上，主频≥2.5GHZ，总核心数≥14核，总线程数≥20线程，三级缓存≥24MB，（intel系列CPU） |
| ★主板 | Intel Q670或H770 芯片组 |
| ★内 存 | 配置≥16G DDR4或 DDR5 单根内存 、频率 3200MHz  |
| 显 卡 | 集成显卡 |
| ★声 卡 | 集成声卡,前置≥1个通用音频输入输出接口，后置≥1个音频输入、≥1个输出接口 |
| ★硬 盘 | ≥512GB M.2 NVMe SSD固态硬盘，M.2接口读写速度3000M/s |
| 网 卡 | 集成10/100/1000以太网卡，支持无线网卡 |
| ★扩 展 槽 | 1个PCIe x1 插槽；1个PCIe x16 插槽；2个M.2 插槽。 |
| ★键 盘 ，鼠 标 | USB有线防水抗菌键盘、抗菌鼠标，与主机同品牌，中标后2日内提供具有CMA认证的检测机构出具键盘防水，键盘抗菌，鼠标抗菌的检测证书。  |
| ★接 口 | 整机USB接口≥8个，其中整机USB3.2Type-A接口≥5个，HDMI 1.4接口（支持2K）≥1个，DP接口≥1个，串口≥1个支持扩展：VGA接口≥1个，串口≥1个，并口≥1个。 |
| ★显 示 器 | 23.8寸及以上IPS 面板， ≥1个DP，≥1个HDMI，分辨率≥1920\*1080，刷新率 ≥100Hz，与主机同品牌同logo |
| ★电 源 | 额定功率≥350W 节能电源，电源能效≥90%，含国标电源线。 |
| ★机 箱 | 立式机箱，机箱体积≥15L。 |
| 操 作 系 统 | 操作系统：原厂预装正版Windows操作系统 |
| ★安全认证 | 1.所投产品整机通过双防雷检测认证（双端口），中标后2日内提供具有CMA认证的检测机构出具的检测证书。2.所投产品平均无故障运行时间（MTBF）≥120小时，中标后2日内提供具有CMA认证的检测机构出具的检测证书。3.所投产品噪声声压极不高于11dB，中标后2日内提供具有CMA认证的检测机构出具的检测证书。 |

配置2：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **用 户 技 术 参 数 要 求** |
| ★CPU | i5-13500及以上，主频≥2.5GHZ，总核心数≥14核，总线程数≥20线程，三级缓存≥24MB，（intel系列CPU） |
| ★主板 | Intel Q670或H770 芯片组 |
| ★内 存 | ≥配置16G DDR4或 DDR5 单根内存 、频率 3200MHz  |
| 显 卡 | 集成显卡 |
| ★声 卡 | 集成声卡,前置≥1个通用音频输入输出接口，后置≥1个音频输入、≥1个输出接口 |
| ★硬 盘 | ≥512GB M.2 NVMe SSD固态硬盘，M.2接口读写速度3000M/s |
| ★网 卡 | 集成10/100/1000以太网卡，支持无线网卡 |
| ★扩 展 槽 | 1个PCIe x1 插槽；1个PCIe x16 插槽；2个M.2 插槽。 |
| ★键 盘 ，鼠 标 | USB有线防水抗菌键盘、抗菌鼠标，与主机同品牌，中标后2日内提供具有CMA认证的检测机构出具键盘防水，键盘抗菌，鼠标抗菌的检测证书。  |
| ★接 口 | 整机USB接口≥8个，其中整机USB3.2Type-A接口≥5个，HDMI 1.4接口（支持2K）≥1个，DP接口≥1个，串口≥1个支持扩展：VGA接口≥1个，串口≥1个，并口≥1个。 |
| ★显 示 器 | 23.8寸及以上IPS 面板， ≥1个DP，≥1个HDMI，分辨率≥1920\*1080，刷新率 ≥100Hz，与主机同品牌同logo |
| ★电 源 | 额定功率≥260W 节能电源，电源能效≥90%，含国标电源线。 |
| ★机 箱 | 立式机箱，机箱体积≥15L。 |
| 操 作 系 统 | 操作系统：原厂预装正版Windows操作系统 |
| ★安全认证 | 1.所投产品整机通过双防雷检测认证（双端口），中标后2日内提供具有CMA认证的检测机构出具的检测证书。2.所投产品平均无故障运行时间（MTBF）≥120小时，中标后2日内提供具有CMA认证的检测机构出具的检测证书。3.所投产品噪声声压极不高于11dB，中标后2日内提供具有CMA认证的检测机构出具的检测证书。 |

注：加星号为必须满足项，中标后2个工作日内，中标候选人提供样机及相关证书，经招标人检验合格后签订合同，如不能提供样机或相关证书、样机检验不合格的，招标人有权取消其中标资格（保留追究其虚假应标的权利），重新组织招标。